|  |  |
| --- | --- |
| appareil | ${appareil} |
| reference | ${reference} |
| client | ${client} |
| refClient | ${refClient} |
| temperatureMax | ${temperatureMax} |
| attitudeMax | ${attitudeMax} |
| type | ${type} |
| remplissage | ${remplissage} |
| installation | ${installation} |
| montage | ${montage} |
| echangeurs | ${echangeurs} |
| dielectrique | ${dielectrique} |
| fonctionnement | ${fonctionnement} |
| refroidissement | ${refroidissement} |
| colonne | ${colonnes} |
| frequence | ${frequence} |
| u1n | ${u1n} |
| u2o | ${u2o} |
| couplagePrimaire | ${couplagePrimaire} |
| couplageSecondaire | ${couplageSecondaire} |
| couplage | ${couplage} |
| indiceHoraire | ${indiceHoraire} |
| priseSoustractive | ${priseSoustractive} |
| priseAdditive | ${priseAdditive} |
| echelonSousctractive | ${echelonSousctractive} |
| echelonAdditive | ${echelonAdditive} |
| classeU1 | ${classeU1} |
| classeU2 | ${classeU2} |
| puissance | ${puissance} |
| tenueFr1 | ${tenueFr1} |
| tenueChoc1 | ${tenueChoc1} |
| tenueFr2 | ${tenueFr2} |
| tenueChoc2 | ${tenueChoc2} |
| PrimaireUligne | ${PrimaireUligne} |
| PrimaireUPhase | ${PrimaireUPhase} |
| PrimaireIligne | ${PrimaireIligne} |
| PrimaireIPhase | ${PrimaireIPhase} |
| secondaireUPhase | ${secondaireUPhase} |
| secondaireIPhase | ${secondaireIPhase} |
| secondaireIligne | ${secondaireIligne} |
| secondaireUligne | ${secondaireUligne} |
| Uz | ${Uz} |
| option | ${option} |
| Pog | ${Pog} |
| log | ${log} |
| Pccg | ${Pccg} |
| Uccg | ${Uccg} |
| ptot | ${Ptot} |
| loglimit | ${loglimit} |
| materiau | ${materiau} |
| conducteur | ${conducteur} |
| HBOBT | ${HBOBT} |
| Bmax | ${Bmax} |
| tole | ${tole} |
| Uccr | ${Uccr} |